**A180X**

ВНИМАНИЕ:

* Не ползвайте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дъжд, изпускане, удар и други наранявания;
* За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте десния панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти;
* Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обърнете към оторизираните за целта организации;
* Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим;
* Пазете от капки или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта;
* Осигурете минимум 20мм разстояние на вентилатора от стена; същичт не трябва да бъде блокиран;
* Пазете далеч от огън.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

* Слушайте музика от вашия iPad, iPhone, Android устройство, лаптоп или друго Bluetooth устройство. Без кабели – вашето мобилно устройство си остава наистина мобилно!
* USB/FM/AUX свързаност – позволява ви с лекота да чуете вашата музикална колекция!
* Вграден OCL усилвател, супер басов дизайн на събуфера и 3-канален изход
* Bluetooth и NFC – свързаност – слушайте музика директно от Вашето смарт устройство
* Иновативен цветен LED дисплей
* Мощен и прецизен преобразувател
* Съвместим с почти всички устройства с аудио системи – PC, VCD, CD, LD & TV, и др.

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:**

* Събуфер – 1 бр;
* Колонки – 2 бр;
* Дистанционно – 1 бр
* 3.5мм към RCA стерео кабел – 1 бр
* RCA към RCA стерео кабел (опция);
* Ръководство за потребителя.

**РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ:**

* Свържете кабела на тонколонките с изходния порт на събуфера в съответния цвят
* Свържете кабела за входящ сигнал (RCA жака) с входния порт на събуфера, а другия край на кабела – с изхода от вашата аудио/видео система (в съответния цвят)



**БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ:**



1. Standby – режим готовност
2. Source – източник
3. Play/Pause/FM scan/Bluetooth – Просвирване/Пауза/FM сканиране/Bluetooth
4. Previous & Volume decrease – предишен/намаляване обема на звука
5. Next & Volume increase – следващ/увеличаване обема на звука

**БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:**

1. : Включване/изключване на устройството
2. : Превключване между ВТ/AUX/USB и FM режим
3. 
	1. USB режим: Натиснете кратко за просвирване/пауза
	2. FM режим: Натиснете кратко за стартиране на автоматично търсене – намерените канали (честоти) ще бъудат автоматично запазени
	3. Bluetooth режим: Натиснете продължително, за да влезете в режим свързване – дисплеят ще започне да примигва бързо. Натиснете кратко, за да пуснете музика или за пауза.
4. 
	1. USB режим: натиснете кратко, за да намалите силата на звука и продължително, за да изберете предишната песен
	2. FM режим: натиснете кратко за избор на предишната запазена станция
	3. Bluetoоth режим: Натиснете кратко за намаляване силата на звука и продължително за избор на предишната песен.
5. :
	1. USB режим: натиснете кратко, за да увеличите силата на звука и продължително, за да изберете следващата песен
	2. FM режим: натиснете кратко за избор на следващата запазена станция
	3. Bluetoоth режим: Натиснете кратко за увеличаване силата на звука и продължително за избор на следващата песен.

**ДИСТАНЦИОННО - Функции на бутоните:**

1. : Включване/изключване на устройството

1. AUX, Bluetooth, USB (за USB режим) и FM: натиснете кратко за избор на съответния режим
2. : Включване/изключване на звука
3. : Увеличаване/намаляване на звука
4. TUNE +/- FM режим:
	1. Фина настройка: натиснете кратко за увеличаване/намаляване с една стъпка (100KHz).
	2. Ръчна настройка: продължителното натискане на бутона стартира ръчна настройка
5. МЕМ: При ръчна или фина настройка, натискането за кратко на този бутон запаметява откритата честота.
6. CH+/-: Избор на честота от запаметените в FM режим
7. SCAN: FM режим: натиснете кратко за стратиране на автоматично търсене и автоматично запаметяване на намерените канали/честоти
8. ENTER: Потвърждаване на настройките и преминаване към основния екран
9. 0-9:
	1. USB източник: натиснете директно цифров бутон за избор на любима песен, ако знаете номера й в папката. Ако чрез бутоните изберете число, по-голямо от броя на песните в папката, системата ще пусне последната песен от папката
	2. FM източник: натиснете директно цифров бутон за избор на любима станция, ако знаете номера й (1-60). Или натиснете 3 или 4 цифри за избор на станция, например 1026 за 102.6 MHz.
10. PLAY/PAUSE: USB & BT източник – натиснете кратко за старт/пауза
11. PREV: USB & BT източник – натиснете кратко за избор на предишна песен
12. NEXT: USB & BT източник – натиснете кратко за избор на следваща песен
13. FOLDER  : USB източник – натиснете кратко за избор на предишна/следваща папка
14. RESET: натиснете кратко за връщане към първоначалните настройки.

След превключване към ВТ източник, системата автоматично ще потърси ВТ устройство, с което да се свърже, ако е работила заедно с това устройство преди. Ако такова устройство липсва, системата ще влезе автоматично в режим на търсене и синьото диодче ще примигва бързо.ВТ устройството трябва да има активна ВТ функция и да търси А180X.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

* Изходяща мощност : 14W x 2 + 14W (RMS)
* Размери на говорителите:
	+ Събуфер: 5.25”
	+ Тонколони: 3”
* Входяща мощност: 220-240V – 50/60Hz 0.3A
* Честотен диапазон:
	+ Тонколони: 170Hz – 20 KHz;
	+ Събуфер: 30Hz – 117Hz;
* Работно напрежение: 220V-240V ~ 50Hz/60Hz 0.3A
* Съотношение сигнал/шум: >70 dB
* Прослушване между каналите: >40 dB
* Съвместимост: съвместими със смартфони и таблети, поддържащи Bluetooth (A2DP) протокол.

**Отстраняване на проблеми:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проблем** | **Възможна причина** | **Решение** |
| Системата не се включва | Захранващият кабел не е свързан | Проверете връзката |
| Звукът е твърде слаб | Бутонът е настроен на слаб звук | Увеличете силата на звука |
| Системата не изпълнява командите от дистанционното | Батерията на дистанционното е свършила | Сменете батерията, внимавайте за коректно поставяне на полюсите |
| Колоните нямат връзка с у-вото през Bluetooth | На устройството не е инсталиран коректен ВТ драйвер | Инсталирайте коректния ВТ драйвер |
| Липсва звук | Източникът няма звуков сигнал | Не е активиран цифровия изход на източника |
| Неправилно свързан кабел/дефектен кабел | Проверете връзката и сменете кабела при необходимост |
| Голяма дистанция при ВТ режим | Поставете ВТ устройството по-близко до колоните |
| ВТ устройството не е свързано успешно | Рестартирайте колоните и започнете отначало |

**Информация за рециклиране**: Този символ върху

устройството, батерията, документацията и опаковката указва,

че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате

разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно

оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството,

неговите батерии и акумулатори, както и

електрическите и електронните му принадлежности трябва да

се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не

изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови

отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За

да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в

точката на продажба или предадено в местен център за

рециклиране.

Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови

отпадъци за подробности относно рециклирането на това

устройство. За да се предотврати евентуална вреда за

околната среда или човешкото здраве от неконтролирано

изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да

насърчите устойчивото повторно използване на материалните

ресурси.