F-580X

ВНИМАНИЕ:

* Не ползвайте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дъжд, изпускане, удар и други наранявания;
* За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте десния панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти;
* Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обърнете към оторизираните за целта организации;
* Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим;
* Пазете от капки или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта;
* Осигурете минимум 20мм разстояние на вентилатора от стена или други обекти; не блокирайте въздухоотвода;
* Пазете далеч от огън.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

* Събуфер – 1 бр;
* Колонки – 2 бр;
* Входящ кабел за сигнала:
  + 3.5мм към RCA стерео кабел
  + RCA към RCA стерео кабел (опция)
* Ръководство за потребителя
* Дистанционно
* Кабели за връзка – 2 бр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Bluetooth 4.0 колонка
2. Голям 8“ събуфер за изключителен бас ефект
3. Цифров FM със 100 канала
4. USB четец
5. Многоцветен LED (избор от 5 опции: розов, светлосин, тъмносин, зелен, червен)
6. Дистанционно управление


РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ



1. Свържете кабелите на колоните със съответния по цвят извод на събуфера.

2. Пъхнете входящия сигнален кабел (RCA сокет) във входящия порт на събуфера, а другия край на кабела – в изходящия порт на аудио-видео системата ви (със съответен цвят).

БУТОНИ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ



1. Standby
2. Source
3. Bluetooth
4. Previous/намаляване на звука
5. Play/pause/FM автоматично сканиране
6. Next/увеличаване на звука

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ПАНЕЛА

1. Включва и изключва устройството



1. Превключва между BT, DVD, AUX, USBD и FM режим



1. Натиснете продължително, за да влезете в режим на BT свързване – дисплеят ще започне да примигва бързо




1. 
   1. USB режим: Натиснете кратко, за да намалите звука, продължително за избор на предишна песен
   2. FM режим: Натиснете кратко, за да намалите звука, продължително за избор на предишна станция
   3. Bluetooth режим – Натиснете кратко, за да намалите звука, продължително за избор на предишна песен
2. 
   1. USB режим: Натиснете кратко, за да пуснете/спрете музиката
   2. FM режим: Натиснете кратко, за да стартирате автоматично търсене – намерените канали ще се запаметят автоматично
   3. Bluetooth режим – Натиснете кратко, за да пуснете/спрете музиката
3. 
   1. USB режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен
   2. FM режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща станция
   3. Bluetooth режим – Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

* Изходяща мощност (RMS): 35W + 17.5Wx2
  + Събуфер: 8”
  + Тонколони: 3”x2
* Честотен диапазон:
  + Тонколони: 260Hz – 20KHz
  + Събуфер: 40Hz – 110Hz
* Мощност: 100-240V – 50/60Hz 1A
* Сигнал/шум: >=70 dB
* Ниво смущения: >=40 dB

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО



1. включване/изключване на устройството



1. Source: BT, AUX, USB и FM бутон – натиснете кратко, за да превключите към съответния режим
2. Натиснете продължително за влизане в режим на свързване
3. включване/изключване на звука



1. увеличава/намалява звука



1. Tune +/-: FM режим:
   1. Фина настройка – Натиснете кратко, за да увеличите или намалите с една стъпка (100KHz);
   2. Ръчна настройка – Натиснете продължително, за да започнете ръчна настройка.
2. МЕМ: Натиснете кратко, за да запомните честотите, открити при фина или ръчна настройка.
3. Scan: FM режим: Натиснете кратко за автоматично търсене – откритите честоти (канали) ще се запомнят автоматично
4. Enter: Потвърждаване на настройките и изход към основен екран
5. 0-9 цифрови бутони:
   1. USB вход: директно натиснете цифров бутон за избор на любима песен, ако знаете номера й в папката. Ако натиснете число, по-голямо от броя песни в папката, ще чуете последната песен от папката
   2. FM вход: Натиснете бутоните за избор на любима станция, ако знаете номера й (1-100). Или натиснете 3 или 4 цифри на честотата, за да я изберете директно, например 1026 за 102.6 MHz.
6. PLAY/PAUSE: USB и ВТ: натиснете кратко за пускане или спиране на музиката
7. Prev: USB и ВТ – натиснете кратко за избор на предишна песен; FM – избор на запаметен канал
8. Next: USB и ВТ – натиснете кратко за избор на следваща песен; FM – избор на запаметен канал
9. Folder USB вход: натиснете кратко за избор на следваща/предишна папка
10. Reset: Натиснете кратко за да се върнете към настройките по подразбиране.
11. Натиснете, за да превключите към светъл цвят



1. Включване/изключване на LED светлината и промяна на яркостта.
2. Bass -/+: кратко натискане намалява/увеличава обема на басите
3. Treble -/+: намалява/увеличава обема на високите честоти

BLUETOOTH СВЪРЗВАНЕ

Превключете на Bluetooth режим и F-580Х автоматично ще потърси ВТ устройства. Ако устройството е познато на F-580Х, ще се установи автоматично връзка. Ако не намери познати устройства, F-580Х влиза в режим търсене, LED дисплеят под бутона за свързване ще започне да примигва бързо.

1. Активирайте Bluetooth функцията на вашето устройство и потърсете F-580Х. Въведете „0000“ ако се изисква ПИН код.
2. След успешно свързване дисплеят свети ярко и можете да слушате музика. За препоръчване е да настроите звука преди да започнете да слушате музика.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проблем | Възможна причина | Решение |
| Системата не се включва | Захранващият кабел не е свързан | Проверете връзката |
| Звукът е твърде слаб | Бутонът е настроен на слаб звук | Увеличете силата на звука |
| Системата не изпълнява командите от дистанционното | Батерията на дистанционното е свършила | Сменете батерията, внимавайте за коректно поставяне на полюсите |
| Липсва звук | Източникът няма звуков сигнал | Не е активиран цифровия изход на източника |
|  | Неправилно свързан кабел/дефектен кабел | Проветете връзката и сменете кабела при необходимост |
|  | Голяма дистанция при ВТ режим | Поставете ВТ устройството по-близко до колоните |
|  | ВТ устройството не е свързано успешно | Рестартирайте колоните и започнете отначало |
| Не се осъществява ВТ връзка | Не е инсталиран коректен ВТ драйвер на лаптопа или десктопа | Открийте коректния драйвер и го инсталирайте |

**Информация за рециклиране**: Този символ върху

устройството, батерията, документацията и опаковката указва,

че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате

разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно

оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството,

неговите батерии и акумулатори, както и

електрическите и електронните му принадлежности трябва да

се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не

изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови

отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За

да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в

точката на продажба или предадено в местен център за

рециклиране.

Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови

отпадъци за подробности относно рециклирането на това

устройство. За да се предотврати евентуална вреда за

околната среда или човешкото здраве от неконтролирано

изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да

насърчите устойчивото повторно използване на материалните

ресурси.