 Ретро безжичен Bluetooth високоговорител

F&D RW10

Ръководство за употреба

****

Моля, уверете се, че сте прочели внимателно това ръководство и го съхранявате правилно.

1. **Package content**

RW10

**Говорител – 1бр**

**Кабел за зареждане – 1бр**

**Ръководство за употреба – 1бр**

2.**Specifications**

|  |  |
| --- | --- |
| Модел Номер.: RW10 | Блутут версия: V5.3 |
| Говорители: 1.75”\*1 Пасивен радиатор\*2 | Работна честота: 2400MHz~2483.5MHz |
| Изходна мощност (RMS): 7W | Честотна характеристика: 100Hz~20KHz |
| Източник: BT/TF/USB аудио карта (TYPE-C) | Контрол: Бутони |
| Батерия: 2600mAh | Водоустойчив рейтинг: IPX5 |
| Входно захранване: 5V⎓1A | S/N Ratio: ≥70dB |
| Тегло на продукта: 270гр | Размер на продукта: W100\*D45\*H100mm |

**⑦ Ⓑ ⑥ ⑩**

TF

RESET

**③**

**②**

**⑤**

**④ ⑥**

**①**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **①**Включване/източник | **③** Звук - / Предишна | **⑤**В режим на готовност | **⑦**Нулиране | **⑥**Входно захранване |
| **②** Възпроизвеждане/ Пауза | **④** Звук + / Следваща | **⑥** Микрофон | **Ⓑ** Карта слот за TF | **⑩**Индикатор за зареждане |

**3.Operation Guide**

|  |
| --- |
| （1）Включване/източник**:** |
| * Натиснете продължително за 2 секунди, за да включите/изключите устройството.
* Кратко натискане за превключване на аудио режим, ред на превключване : Режим Bluetooth --- Режим TF --- Режим USB аудио карта (свързване с кабел за данни TYPE-C)

(Високоговорителят ще запази режима на звука преди изключване след изключване на високоговорителя) |
| （2）**Възпроизвеждане/Пауза:** |
| * Натиснете кратко, за да спрете или възпроизведете музика.
* При входящо повикване натиснете кратко, за да отговорите на повикването и да спрете автоматично музиката; натиснете отново кратко, за да прекратите повикването и да възпроизведете музиката.
* При входящо повикване натиснете дълго, за да отхвърлите повикването.
* Когато високоговорителят е свързан с Bluetooth устройство, натиснете продължително 2S, за да изключите принудително свързаното Bluetooth устройство и да влезете в режим на Bluetooth сдвояване.
 |

|  |
| --- |
| (3) Звук - / Предишна |
| · Кратко натискане, за да намалите силата на звука; дълго натискане, за да преминете към предишната песен. |
| **(4) Звук + / Следваща :** |
| · Кратко натискане за увеличаване на силата на звука; дълго натискане за преминаване към следващата песен. |
| (5) **Светлинен индикатор:** |
| * Индикатор за готовност: При превключване на режимите оранжевата светлина мига бавно, при успешно превключване съответният аудио източник издава звукови сигнали, за да напомни, оранжевата светлина е винаги включена. Когато захранването е недостатъчно, светлината става червена и мига.
* Индикатор за зареждане: при зареждане червената светлина винаги свети; в състояние на пълен заряд винаги свети зелена светлина.
 |
| (6) **Режим Bluetooth:** |
| * Натиснете бутона " ", за да изберете режим Bluetooth, индикаторът за готовност ще мига, включете Bluetooth на мобилния телефон, потърсете "F&D RW10" и го изберете, за да се сдвоите.
* При успешно сдвояване индикаторът за готовност светва и се чува звуковият сигнал за режим Bluetooth.
* Ако е необходима парола, въведете "0000".
 |
| (7) **Възстановяване на фабричните настройки:** |
| Натиснете продължително бутона " " за 5 секунди, за да изтриете Bluetooth сдвояването и да възстановите фабричните настройки. |
| (8) **Зареждане:** |
| * Използвайте кабела за зареждане Type C, за да се свържете с компютър или адаптер с порт Type C, за да зареждате.
* - Съвет: Когато заряда на батерията на високоговорителя е недостатъчна, сигналът напомня, моля, заредете.
 |
| (9) **Инструкции за експлоатация на TWS：** |
| * Поддържа до две комбинации RW10 стерео TWS функция, работата е както следва:
* След като високоговорителите са включени, се уверете, че Bluetooth не е свързан с мобилния телефон и други Bluetooth устройства.
* Поддържа стерео формат с 2 колонки. След като се включват колоните се уверете, че Bluetooth не е свързан с телефона Ви и други Bluetooth устройства.
* Натиснете 2 пъти бутона " " на всеки един високоговорител, за да влезете в състояние на сдвояване на TWS.
* Ако TWS връзката е успешна, се чува звуков сигнал, индикаторът на основната колона мига бавно.
* Включете Bluetooth на мобилния телефон и потърсете "F&D RW10", за да се свържете, след като връзката е успешна.
* Натиснете два пъти бутона " " на всеки един високоговорител, за да прекъснете връзката TWS.

Забележка: Функцията за серийна връзка TWS може да се свърже с моделите от ретро серията RW20. |

|  |
| --- |
| (10) **Автоматично изключване:** |
| · Устройството автоматично преминава се изключва при повече от 15 минути без никаква интеракция или възпроизвеждане на звук в случай на липса на аудио връзка. |
| (11) **Високоговорителят е без звук, какво да направя?** |
| * Моля, проверете дали батерията е заредена.
* Моля, проверете дали силата на звука е намалена на минимум.
* Моля, проверете дали Bluetooth устройството е включено и дали връзката е успешна или нормална.
* Ако в режим Bluetooth звукът прекъсва, приближете високоговорителя до Bluetooth устройството си.
* В режим Bluetooth, за да осигурите най-доброто използване на устройството, моля, настройте Bluetooth устройството на подходяща сила на звука.
* Ако Bluetooth връзката е неуспешна, опитайте да включите и изключите устройството и свържете Bluetooth устройството си отново.
* Ако се нуждаете от други услуги или имате въпроси, моля, свържете се с нас. (За подробности, моля, вижте картата за следпродажбено обслужване на компанията).
 |



**4.CAUTION**

Електрическо и електронно оборудване, части и батерии, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци, а трябва да се събират и изхвърлят отделно, за да се опази околната среда. Вашият търговец на Fenda ще ви посъветва за правилния начин на изхвърляне във вашата страна.

1. Върху оборудването не трябва да се поставят източници на открит пламък, например запалени свещи.
2. Вентилационните отвори не трябва да се покриват с предмети като вестници, покривки и завеси, които биха попречили на проветряването.
3. Продуктът не трябва да се поставя във влажна среда за дълго време или да се излага на продължителен дъжд или силни удари.
4. Оборудването не трябва да се поставя върху вазата, като например клас предмети, пълни с течност.
5. Батерията (батериен пакет или комбинация от батерии) не трябва да се излага на слънчева светлина, огън или подобна прегряваща среда.
6. Ако батерията не е подменена правилно, съществува риск от експлозия, подменяйте само със същия тип или еквивалентен тип батерия.
7. Ако в продукта случайно попаднат отломки или течност, незабавно изключете захранването и го проверете от специалист преди употреба.
8. Не отваряйте задния капак, за да предотвратите токов удар и други инциденти, като например необходимост от поддръжка, трябва да се обърнете към персонала на компанията.
9. Този продукт не се предлага с продажби на захранващ адаптер, потребителите, които използват захранване от захранващ адаптер, трябва да купят съответстващо използване на сертификата CCC и да отговарят на стандартните изисквания на захранващия адаптер. Спецификацията на изхода на адаптера е 5V⎓1A.

**5.CE DOC**

Мощността на зарядното устройство трябва да бъде между мин.

0.5-5

W

0,5 вата, изисквана от радиооборудването, и макс. 5 вата, за да се постигне максимална скорост на зареждане.