Beosound Explore

|  |  |
| --- | --- |
| Страница | Превод |
|  | Ръководство на потребителя |
| 3 | Изтеглете приложението Bang&Olufsen  За да настроите вашия продукт, изтеглете приложението Bang & Olufsen от Google Play Store или Apple App Store.  От това приложение можете да настроите своя продукт и да получите пълното изживяване с Bang & Olufsen. Отключете пълните възможности на продукта с персонализиране на звука, поддръжка и нови функции на върха на вашите пръсти.  Когато за първи път стартирате приложението Bang & Olufsen, ще бъдете помолени да създадете потребителски акаунт.  За да настроите вашия Beosound Explore, щракнете, за да добавите нов продукт. Ако вече имате акаунт, можете да го намерите в настройките. |
| 4 | Включване  Натиснете бутон Захранване на потребителския интерфейс отгоре, за да включите вашия Beosound Explore.  Индикаторът на продукта, който също се намира отгоре, ще започне да свети постоянно в бяло и преносимата тонколонка е готова за начална настройка.  При първоначалната настройка вашата колонка Beosound Explore автоматично ще премине в режим на Bluetooth сдвояване. |
| 5 | Bluetooth сдвояване  2 сек.  Натиснете и задръжте Bluetooth бутона за 2 секунди. Когато индикаторът на колонката започне да мига в синьо, тя е готова да се свърже.  Сега можете да откриете и изберете Beosound Explore в Bluetooth списъка на вашето устройство.  Индикаторът на колонката започва да свети постоянно в синьо за 5 секунди и след това започва да свети в бяло. Чува се звуков сигнал и колонката е готова да работи. |
| 6 | Пускане на музика  Когато искате да слушате музика на тонколонката, използвайте бутоните разположени отгоре.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Бутон | Натискане | Действие | | Възпроизвеждане/Пауза | ● | Пускане или пауза на музиката | | Следваща | ●● | Премини на следващата песен | | Предишна | ●●● | Премини на предишната песен | | +Звук | ● | Увеличаване на звука | | -Звук | ● | Намаляване на звука | |
| 7 | Сдвояване на тонколони  1-ва тонколона  5 сек.  2-ра тонколона  5 сек.  Тонколоните Beosound Explore могат да бъдат сдвоявани в стерео с помощта на приложението Bang & Olufsen, или ръчно.  РЪЧНА НАСТРОЙКА  Натиснете и задръжте Bluetooth бутона на първата колонка за 5 секунди, докато индикаторът започне да мига в бяло.  Натиснете и задръжте Bluetooth бутона на втората колонка за 5 секунди, докато индикаторът започне да мига в бяло.  И двете устройства ще издадат звуков сигнал, за да покажат, че са свързани, а светлинният индикатор ще започне да свети постоянно в бяло.  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СДВОЯВАНЕТО  Натиснете и задръжте за 5 секунди Bluetooth бутона на колонката, която искате да изключите.  НАСТРОЙКА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО  Когато сте в приложението Bang & Olufsen, уверете се, че и двата продукта са настроени във вашия акаунт.  Отидете на продуктовата страница на Beosound Explore и щракнете Свързване в Стерео Сдвояване.  Използвайте менюто на екрана, за да изберете тонколонките, които ще свързвате и дали те трябва да свирят стерео или в синхрон. |
| 8 | Карабинер  Beosound Explore идва със здрав карабинер, който може да се захване на гайка на колана.  С карабинера ще можете лесно и здраво да закрепвате тонколонката Beosound Explore към други предмети за по-голяма преносимост и гъвкавост при използване. |
| 9 | Зареждане и индикатор на батерията  Можете да зареждате тонколонката Beosound Explore с помощта на USB-C кабел, който е включен в комплекта.  Индикаторът на батерията мига в кехлибарено, когато се зарежда, и започва да свети в зелено, когато батерията е заредена докрай.  При 15% ниво на батерията индикаторът започва да свети в червено и се чува звуков сигнал.  При 10% или по-малко ниво на батерията индикаторът започва да мига в червено.  Винаги можете да използвате приложението Bang & Olufsen, за да проверявате състоянието на батерията. |
| 10 | Ресетиране до фабричните настройки  Можете да възстановите продукта до фабричните настройки като натиснете и задържите едновременно бутоните Захранване и Bluetooth за 5 секунди.  Задръжте, докато цветът на индикатора се промени от бял на мигащ червен и чуете звуков сигнал. Вашата тонколонка ще започне процеса на ресетиране и след няколко секунди ресетирането до фабричните настройки ще завърши и вашата колонка Beosound Explore ще е готова отново за първоначална настройка. |