Сертификат No.: BTF240912R00401C

СЕ Декларация за съответствие

**Дата на издаване: 2025-03-07**

**Притежател на сертификата: DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED**

**Адрес: 19H MAXGRAND PLAZA, № 3 Тай Яу Стрийт, Сан По Конг, КЛ**

**Производител: Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd**

**Адрес: 801, Сграда 3, 7-ма Индустриална зона, Общност Юлв, Ютанг Роуд, Район Гуангминг, Шенжен, Китай**

**Описание на продукта: Таблет**

**Марка: Blackview**

**Модел: Tab 60 Pro, Tab 60 Pro Kids**

# BTF Testing Lab (Shenzhen) Co., Ltd.

F101,201 and 301, Building 1, Block 2, Tantou Industrial Park, Tantou Community, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, China Tel: +86-755-23146130 Website: [www.btf-lab.com](http://www.btf-lab.com/) E-mail: [info@btf-lab.com](mailto:info@btf-lab.com)

Сертификат No.: BTF240912R00401C

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основно изискване** | | **Приложени стандарти** | **Номер на тестовия доклад** | **Резултат** |
| Член 3.1a | Здраве | EN 50566: 2017  EN 50663: 2017  EN 62479: 2010  IEC/IEEE 62209-1528: 2021 | BTF250304R01001 | Conform |
| Безопасност | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | BTF250304S01301 | Conform |
| Член 3.1b | EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)  ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)  ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11) | BTF250304R00901 | Conform |
| Член 3.2 | Радио | ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)  ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)  ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)  ETSI EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01)  ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)  ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)  ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)  ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)  ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)  ETSI TS 136 521-1 V15.2.0 (2018-10) | BTF250304R00902 BTF250304R00903 BTF250304R00904 BTF250304R00905 BTF250304R00906 BTF250304R00907 BTF250304R00908 BTF250304R00909 BTF250304R00910 BTF250304R00911  BTF250304R00912 | Conform |

Сертификатът е валиден само за оборудването и конфигурацията, описани във връзка с горепосочените тестови данни. Оборудването отговаря на основните изисквания в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Маркировката CE, както е показано вдясно, може да бъде поставена върху продукта, под отговорността на производителя, след завършване на Декларация за съответствие на ЕС и съответствие с всички приложими директиви на ЕС.



**David Gou General Manager**

**Упълномощител:**

**Позиция:**

# BTF Testing Lab (Shenzhen) Co., Ltd.

F101,201 and 301, Building 1, Block 2, Tantou Industrial Park, Tantou Community, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, China Tel: +86-755-23146130 Website: [www.btf-lab.com](http://www.btf-lab.com/) E-mail: [info@btf-lab.com](mailto:info@btf-lab.com)