
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Продуктов информационен лист**  ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕС) 2023/1669 на Комисията по отношение на енергийното етикетиране на смартфони и таблети | | |
| **1. Търговска марка**  Blackview | | **2. Идентификатор на модела**  Tab 70 WiFi |
| **3. Основни параметри на продукта:** | | |
| Параметър | | Стойност |
| 4. Тип на устройството | | Таблет |
| 5. Операционна система | | Android |
| 6. Клас на енергийна ефективност | | D |
| 7. Батерията може да се сменя от потребителя | | Не |
| 8. Издръжливост на батерията за един цикъл (ENDустройство[h]) | | 112 |
| 9. Издръжливост на батерията в цикли — настройки по подразбиране [цикли] | | 800 |
| 10. Обявен капацитет на батерията (C номинална [mAh]) | | 6 580 |
| 11. Доставя се със защитен калъф | | Не |
| 12. Изпитване за надеждност при многократно свободно падане — падане без повреждане [n] | | 147 |
| 13. Изпитване за надеждност при многократно свободно падане — падане без повреждане, изпитано в напълно разгънато състоя- ние [n] | | n.a. |
| 14. Клас на надеждност при многократно свободно падане | | C |
| 15. Степен на защита от проникване на частици и вода | | IP44 |
| 16. Определена дълбочина на потапяне във вода, в случай на IPx8 [m] | | n.a. |
| 17. Устойчивост на надраскване на екрана по скалата на Моос | | 7 |
| 18. Зарядно устройство | Необходима изходна мощност [W] | 10 |
| Тип на гнездото (в края на устройството) | USB-C |
| **Информация относно ремонт пригодността:** | | |
| 19. Минимална гарантирана наличност на актуализации на защитата на операционна- та система, коригиращи актуализации и актуализации на функционалните възможности (години) | | 5 |
| 20. Клас на ремонт пригодност (въз основа на индекса по-долу) | | B |

|  |  |
| --- | --- |
| 21. Индекс за ремонт пригодност | 3,48 |
| 21a. Ниво на разглобяване (SDD) показател | 4,85 |
| 21b. Показател за крепежни елементи (тип) (SF) | 4,30 |
| 21c. Показател за инструменти (тип) (ST) | 4,85 |
| 21d. Показател за резервни части (SSP) | 4 |
| 21e. Показател за актуализациите на софтуера (продължителност) (SSU) | 1 |
| 21f. Показател за информация за ремонт (SRI) | 1 |
| 22. Препратка към уебсайта с информация за наличието на резервни части за професионални сервизи и крайни потребители | [Ви](See%20Manual)ж в инструкцията за употреба |
| 23. Препратка към уебсайта с инструкции за ремонт за крайни потребители | [Ви](https://asbisplc-my.sharepoint.com/personal/jnedelcheva_asbis_bg/Documents/Documents/Blackview/User%20manuals,%20CE%20and%20Energy%20labels/To%20Do_ready/Product%20fisch/Tablets/See%20Manual)ж в инструкцията за употреба |
| 24. Препратка към уебсайта с ориентировъчните цени преди данъчно облагане | [Ви](https://asbisplc-my.sharepoint.com/personal/jnedelcheva_asbis_bg/Documents/Documents/Blackview/User%20manuals,%20CE%20and%20Energy%20labels/To%20Do_ready/Product%20fisch/Tablets/See%20Manual)ж в инструкцията за употреба |
| **Допълнителна информация:** |  |
| 25. Минимален срок на гаранцията, предоставяна от доставчика [месеци] | 24 |



Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 24/06/2025

**Регистрационен номер в EPREL** 2396800

**Supplier:** Асбис България

**Обслужване на клиенти:**

**Име:** Сервизен център Булмаг **Email:**

**Address:**

гр. София, ж.к. Люлин,

бул. Дж. Неру №28, Силвър център,

ТОБ 31 и 32

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2396800>

**Уебсайт:**

**Website:** [**https://bulmag.com/Blackview\_Service\_Bulgaria**](https://bulmag.com/Blackview_Service_Bulgaria)

**Phone:** 0888 23 78 93, 0888 23 78 92