W6Т

Общи инструкции:

* Моля прочетете инструкциите за работа и безопасност преди да пуснете устройството.
* Моля запазете инструкциите за бъдеща употреба
* Моля следвайте инструкциите за работа и безопасност
* Устройството не трябва да се използва в близост до вода – например до вана, миялна машина, кухненски мивки, перални, в мокри помещения или басейни; не рябва да се залива с течаща вода или да се пръска. Върху него не трябва да се поставят съдове, съдържащи течности, например вази.
* За да намалите риска от електрически удар или други инциденти, моля пазете устройството далеч от влага и дъжд.
* Трябва да се осигури подходящо охлаждане на устройството, съответно да се постави на места, осигуряващи горното. Например – устройството не трябва да се поставя върху легло, диван, завивки или други повърхности, пречещи на охлаждането му. Не бива да се поставя в закрити пространства, като шкафове или бюра, които възпрепятстват въздушния поток през отворите за охлаждане.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

* Тонколонка – 1 бр;
* Ръководство за потребителя
* USB кабел



БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:



*  Standby – натиснете продължително, за да включите/изключите устройството
*  СВЪРЗВАНЕ, ПЛЕЙ/ПАУЗА
	+ В Bluetooth режим (без AUX IN и TF карта в W6Т), натиснете продължително за режим на свързване с друго устройство;
	+ Натиснете продължително, за да включите BT и TF режим, когато поставите TF картата;
	+ В Bluetooth режим и TF режим, натиснете за кратко, за да пуснете/спрете музиката
	+ В Bluetooth режим натиснете за кратко, за да приемете обаждане, и дълго, за да го откажете
*  Намаляване силата на звука – кратко за намаляване; при ВТ и TF режим – продължително за предишна песен
* Увеличаване на звука - кратко за увеличаване; при ВТ и TF режим – продължително за следваща песен

Bluetooth режим

* Включете колонката, W6Т автоматично ще започне търсене на ВТ устройства. Ако някое устройство е работело с W6Т преди, колонката ще се свърже с него автоматично. Ако такова устройство не бъде намерено, започва автоматично търсене.
* Активирайте ВТ функцията на вашето устройство и потърсете Fenda W6Т
* Въведете 0000, ако се изисква ПИН код.

ЗАРЕЖДАНЕ:



Устройството има презареждаема батерия. Преди да пуснете колонката, моля заредете устройството:

1. Посредством USB кабела свържете микро USB жака с USB порта на компютъра или друго универсално зарядно устройство.
2. По време на зареждането червеният LED индикатор ще свети докато устройството се зареди напълно, след което ще изгасне.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

* Изходяща мощност: 5W
* Честотен диапазон: 90 Hz – 20KHz
* Сигнал/шум: >=75 dB
* Размери: W71xD68.1xH116.4 мм

**Информация за рециклиране**: Този символ върху

устройството, батерията, документацията и опаковката указва,

че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате

разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно

оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството,

неговите батерии и акумулатори, както и

електрическите и електронните му принадлежности трябва да

се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не

изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови

отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За

да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в

точката на продажба или предадено в местен център за

рециклиране.

Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови

отпадъци за подробности относно рециклирането на това

устройство. За да се предотврати евентуална вреда за

околната среда или човешкото здраве от неконтролирано

изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да

насърчите устойчивото повторно използване на материалните

ресурси.